注：win10系统自带的驱动可以驱动设备，WIN8 可以仅安装VCP  WIN7和XP需要安装VCP和WINUSB，XP要求SP3及以上版本
驱动安装仅执行1次即可。

0、针对高版本系统需要设备签名，提供自签名驱动安装包，”1 Install Certificate(Admin).bat“或手动安装证书到受信任根证书颁发机构和受信任的发布者。该驱动主要提供配置的inf驱动文件。驱动程序sys使用系统自带的usbser.sys和winusb.sys。此2文件依赖微软的签名认证。

1、可以首次发现设备时，选择手动选择路径驱动，选择到当前路径下安装。

2、如果驱动已经安装，可能存在不同版本，选择手动选择已安装驱动，选定的版本后进行安装。

3、驱动安装\卸载\重新安装要求设备未进行连接，否则会提示无法找到入口的现象，移除设备重新执行即可。

4、安装可以运行 “2 dp-Installer.exe”  会根据PC平台自动选择“dpinst-x86.exe” 或 “dpinst-amd64.exe”。安装全部的INF驱动包。

5、安装也可以运行 “2 Install Driver.bat”  进行启动安装。该启动会提示当前主机上已有的驱动是否更好。
   注：“2 dp-Installer.exe” 和 “2 Install Driver.bat” 在高版本系统中需要管理员权限运行。


6、卸载运行 “4 Uninstall Driver.bat”。一般不需要卸载。


7、“3 System equipment manage .bat” 启动配置时使能显示隐藏设备，启动后，选择 查看 显示隐藏设备 可以看到已安装但现在未连接的设备，可以进行手动的设备卸载。

8、不同厂商使用的usbser或winusb的版本可能不同，安装驱动后可能会提示重启计算机，可以选择否，建议首次安装下进行一次重启，或维护系统完成进行重启一次。

9、如果win7的x64系统的VCP驱动安装失败，请确认是否为mdmcpq.inf差异问题，参考路径的解决方法。如果系统过于精简，驱动将按照失败，需要重新按照较完整系统。
仅缺失driver目录下usbser.sys和inf下mdmcpq.inf[或须修改]均能正常安装，若目录DriverStore\FileRepository下的mdmcpq.inf_amd64XXXX缺失下表面系统过于精简。
若要使用须参考网络百科 禁止设备签名功能后使用。

10、如果数字签名sha1版本失败，可以尝试使用sha256，该差异为可能系统更新后安全机制舍弃sha1软法原因。